X86和X87汇编指令大全（有注释）

---------- 一、数据传输指令 ----------------------------------------------------

它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据.

1. 通用数据传送指令.

MOV 传送字或字节.

MOVSX 先符号扩展,再传送.

MOVZX 先零扩展,再传送.

PUSH 把字压入堆栈.

POP 把字弹出堆栈.

PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈.

POPA 把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈.

PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈.

POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈.

BSWAP 交换32位寄存器里字节的顺序

XCHG 交换字或字节.(至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)

CMPXCHG 比较并交换操作数.(第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX)

XADD 先交换再累加.(结果在第一个操作数里)

XLAT 字节查表转换.----BX指向一张256字节的表的起点,AL为表的索引值(0-255,即0-FFH);返回AL为查表结果.([BX+AL]->AL)

2. 输入输出端口传送指令.

IN I/O端口输入. ( 语法: IN 累加器, {端口号│DX} )

OUT I/O端口输出. ( 语法: OUT {端口号│DX},累加器 )输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时,其范围是 0-65535.

3. 目的地址传送指令.

LEA 装入有效地址.例: LEA DX,string ;把偏移地址存到DX.

LDS 传送目标指针,把指针内容装入DS.例: LDS SI,string ;把段地址:偏移地址存到DS:SI.

LES 传送目标指针,把指针内容装入ES.例: LES DI,string ;把段地址:偏移地址存到ES:DI.

LFS 传送目标指针,把指针内容装入FS.例: LFS DI,string ;把段地址:偏移地址存到FS:DI.

LGS 传送目标指针,把指针内容装入GS.例: LGS DI,string ;把段地址:偏移地址存到GS:DI.

LSS 传送目标指针,把指针内容装入SS.例: LSS DI,string ;把段地址:偏移地址存到SS:DI.

4. 标志传送指令.

LAHF 标志寄存器传送,把标志装入AH.

SAHF 标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器.

PUSHF 标志入栈.

POPF 标志出栈.

PUSHD 32位标志入栈.

POPD 32位标志出栈.

---------- 二、算术运算指令 ----------------------------------------------------

ADD 加法.

ADC 带进位加法.

INC 加 1.

AAA 加法的ASCII码调整.

DAA 加法的十进制调整.

SUB 减法.

SBB 带借位减法.

DEC 减 1.

NEG 求反(以 0 减之).

CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).

AAS 减法的ASCII码调整.

DAS 减法的十进制调整.

MUL 无符号乘法.结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),

IMUL 整数乘法.结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),

AAM 乘法的ASCII码调整.

DIV 无符号除法.结果回送:商回送AL,余数回送AH, (字节运算);或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).

IDIV 整数除法.结果回送:商回送AL,余数回送AH, (字节运算);或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).

AAD 除法的ASCII码调整.

CBW 字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去)

CWD 字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去)

CWDE 字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去)

CDQ 双字扩展. (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去)

---------- 三、逻辑运算指令 ----------------------------------------------------

AND 与运算.

OR 或运算.

XOR 异或运算.

NOT 取反.

TEST 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).

SHL 逻辑左移.

SAL 算术左移.(=SHL)

SHR 逻辑右移.

SAR 算术右移.(=SHR)

ROL 循环左移.

ROR 循环右移.

RCL 通过进位的循环左移.

RCR 通过进位的循环右移.

以上八种移位指令,其移位次数可达255次.

移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHL AX,1.

移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数.

如 MOV CL,04 SHL AX,CL

---------- 四、串指令 ----------------------------------------------------------

DS:SI 源串段寄存器 :源串变址.

ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址.

CX 重复次数计数器.

AL/AX 扫描值.

D标志 0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量.

Z标志 用来控制扫描或比较操作的结束.

MOVS 串传送.( MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字. )

CMPS 串比较.( CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字. )

SCAS 串扫描.把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位.

LODS 装入串.把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中.( LODSB 传送字符. LODSW 传送字. LODSD 传送双字. )

STOS 保存串.是LODS的逆过程.

REP 当CX/ECX<>0时重复.

REPE/REPZ 当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复.

REPNE/REPNZ 当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复.

REPC 当CF=1且CX/ECX<>0时重复.

REPNC 当CF=0且CX/ECX<>0时重复.

---------- 五、程序转移指令 ----------------------------------------------------

1. 无条件转移指令 (长转移)

JMP 无条件转移指令

CALL 过程调用

RET/RETF 过程返回.

2. 条件转移指令 (短转移,-128到+127的距离内)( 当且仅当(SF XOR OF)=1时,OP1<OP2 )

JA/JNBE 不小于或不等于时转移.

JAE/JNB 大于或等于转移.

JB/JNAE 小于转移.

JBE/JNA 小于或等于转移.

以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志C和Z).

JG/JNLE 大于转移.

JGE/JNL 大于或等于转移.

JL/JNGE 小于转移.

JLE/JNG 小于或等于转移.

以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z).

JE/JZ 等于转移.

JNE/JNZ 不等于时转移.

JC 有进位时转移.

JNC 无进位时转移.

JNO 不溢出时转移.

JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移.

JNS 符号位为 "0" 时转移.

JO 溢出转移.

JP/JPE 奇偶性为偶数时转移.

JS 符号位为 "1" 时转移.

3. 循环控制指令(短转移)

LOOP CX不为零时循环.

LOOPE/LOOPZ CX不为零且标志Z=1时循环.

LOOPNE/LOOPNZ CX不为零且标志Z=0时循环.

JCXZ CX为零时转移.

JECXZ ECX为零时转移.

4. 中断指令

INT 中断指令

INTO 溢出中断

IRET 中断返回

5. 处理器控制指令

HLT 处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续.

WAIT 当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态.

ESC 转换到外处理器.

LOCK 封锁总线.

NOP 空操作.

STC 置进位标志位.

CLC 清进位标志位.

CMC 进位标志取反.

STD 置方向标志位.

CLD 清方向标志位.

STI 置中断允许位.

CLI 清中断允许位.

---------- 六、伪指令 ----------------------------------------------------------

DW 定义字(2字节).

PROC 定义过程.

ENDP 过程结束.

SEGMENT 定义段.

ASSUME 建立段寄存器寻址.

ENDS 段结束.

END 程序结束.

---------- 七、处理机控制指令：标志处理指令 ------------------------------------

CLC 进位位置0指令

CMC 进位位求反指令

STC 进位位置为1指令

CLD 方向标志置1指令

STD 方向标志位置1指令

CLI 中断标志置0指令

STI 中断标志置1指令

NOP 无操作

HLT 停机

WAIT 等待

ESC 换码

LOCK 封锁

========== 浮点运算指令集 ======================================================

---------- 一、控制指令(带9B的控制指令前缀F变为FN时浮点不检查，机器码去掉9B)----

FINIT 初始化浮点部件 机器码 9B DB E3

FCLEX 清除异常 机器码 9B DB E2

FDISI 浮点检查禁止中断 机器码 9B DB E1

FENI 浮点检查禁止中断二 机器码 9B DB E0

WAIT 同步CPU和FPU 机器码 9B

FWAIT 同步CPU和FPU 机器码 D9 D0

FNOP 无操作 机器码 DA E9

FXCH 交换ST(0)和ST(1) 机器码 D9 C9

FXCH ST(i) 交换ST(0)和ST(i) 机器码 D9 C1iii

FSTSW ax 状态字到ax 机器码 9B DF E0

FSTSW word ptr mem 状态字到mem 机器码 9B DD mm111mmm

FLDCW word ptr mem mem到状态字 机器码 D9 mm101mmm

FSTCW word ptr mem 控制字到mem 机器码 9B D9 mm111mmm

FLDENV word ptr mem mem到全环境 机器码 D9 mm100mmm

FSTENV word ptr mem 全环境到mem 机器码 9B D9 mm110mmm

FRSTOR word ptr mem mem到FPU状态 机器码 DD mm100mmm

FSAVE word ptr mem FPU状态到mem 机器码 9B DD mm110mmm

FFREE ST(i) 标志ST(i)未使用 机器码 DD C0iii

FDECSTP 减少栈指针1->0 2->1 机器码 D9 F6

FINCSTP 增加栈指针0->1 1->2 机器码 D9 F7

FSETPM 浮点设置保护 机器码 DB E4

---------- 二、数据传送指令 ----------------------------------------------------

FLDZ 将0.0装入ST(0) 机器码 D9 EE

FLD1 将1.0装入ST(0) 机器码 D9 E8

FLDPI 将π装入ST(0) 机器码 D9 EB

FLDL2T 将ln10/ln2装入ST(0) 机器码 D9 E9

FLDL2E 将1/ln2装入ST(0) 机器码 D9 EA

FLDLG2 将ln2/ln10装入ST(0) 机器码 D9 EC

FLDLN2 将ln2装入ST(0) 机器码 D9 ED

FLD real4 ptr mem 装入mem的单精度浮点数 机器码 D9 mm000mmm

FLD real8 ptr mem 装入mem的双精度浮点数 机器码 DD mm000mmm

FLD real10 ptr mem 装入mem的十字节浮点数 机器码 DB mm101mmm

FILD word ptr mem 装入mem的二字节整数 机器码 DF mm000mmm

FILD dword ptr mem 装入mem的四字节整数 机器码 DB mm000mmm

FILD qword ptr mem 装入mem的八字节整数 机器码 DF mm101mmm

FBLD tbyte ptr mem 装入mem的十字节BCD数 机器码 DF mm100mmm

FST real4 ptr mem 保存单精度浮点数到mem 机器码 D9 mm010mmm

FST real8 ptr mem 保存双精度浮点数到mem 机器码 DD mm010mmm

FIST word ptr mem 保存二字节整数到mem 机器码 DF mm010mmm

FIST dword ptr mem 保存四字节整数到mem 机器码 DB mm010mmm

FSTP real4 ptr mem 保存单精度浮点数到mem并出栈 机器码 D9 mm011mmm

FSTP real8 ptr mem 保存双精度浮点数到mem并出栈 机器码 DD mm011mmm

FSTP real10 ptr mem 保存十字节浮点数到mem并出栈 机器码 DB mm111mmm

FISTP word ptr mem 保存二字节整数到mem并出栈 机器码 DF mm011mmm

FISTP dword ptr mem 保存四字节整数到mem并出栈 机器码 DB mm011mmm

FISTP qword ptr mem 保存八字节整数到mem并出栈 机器码 DF mm111mmm

FBSTP tbyte ptr mem 保存十字节BCD数到mem并出栈 机器码 DF mm110mmm

FCMOVB ST(0),ST(i) <时传送 机器码 DA C0iii

FCMOVBE ST(0),ST(i) <=时传送 机器码 DA D0iii

FCMOVE ST(0),ST(i) =时传送 机器码 DA C1iii

FCMOVNB ST(0),ST(i) >=时传送 机器码 DB C0iii

FCMOVNBE ST(0),ST(i) >时传送 机器码 DB D0iii

FCMOVNE ST(0),ST(i) !=时传送 机器码 DB C1iii

FCMOVNU ST(0),ST(i) 有序时传送 机器码 DB D1iii

FCMOVU ST(0),ST(i) 无序时传送 机器码 DA D1iii

---------- 三、比较指令 --------------------------------------------------------

FCOM ST(0)-ST(1) 机器码 D8 D1

FCOMI ST(0),ST(i) ST(0)-ST(1) 机器码 DB F0iii

FCOMIP ST(0),ST(i) ST(0)-ST(1)并出栈 机器码 DF F0iii

FCOM real4 ptr mem ST(0)-实数mem 机器码 D8 mm010mmm

FCOM real8 ptr mem ST(0)-实数mem 机器码 DC mm010mmm

FICOM word ptr mem ST(0)-整数mem 机器码 DE mm010mmm

FICOM dword ptr mem ST(0)-整数mem 机器码 DA mm010mmm

FICOMP word ptr mem ST(0)-整数mem并出栈 机器码 DE mm011mmm

FICOMP dword ptr mem ST(0)-整数mem并出栈 机器码 DA mm011mmm

FTST ST(0)-0 机器码 D9 E4

FUCOM ST(i) ST(0)-ST(i) 机器码 DD E0iii

FUCOMP ST(i) ST(0)-ST(i)并出栈 机器码 DD E1iii

FUCOMPP ST(0)-ST(1)并二次出栈 机器码 DA E9

FXAM ST(0)规格类型 机器码 D9 E5

---------- 四、运算指令 --------------------------------------------------------

FADD 把目的操作数 (直接接在指令后的变量或堆栈缓存器) 与来源操作数 (接在目的操作数后的变量或堆栈缓存器) 相加，并将结果存入目的操作数

FADDP ST(i),ST 这个指令是使目的操作数加上 ST 缓存器，并弹出 ST 缓存器，而目的操作数必须是堆栈缓存器的其中之一，最后不管目的操作数为何，经弹出一次后，目的操作数会变成上一个堆栈缓存器了

FIADD FIADD 是把 ST 加上来源操作数，然后再存入 ST 缓存器，来源操作数必须是字组整数或短整数形态的变数

FSUB 减

FSUBP

FSUBR 减数与被减数互换

FSUBRP

FISUB

FISUBR

FMUL 乘

FMULP

FIMUL

FDIV 除

FDIVP

FDIVR

FDIVRP

FIDIV

FIDIVR

FCHS 改变 ST 的正负值

FABS 把 ST 之值取出，取其绝对值后再存回去。

FSQRT 将 ST 之值取出，开根号后再存回去。

FSCALE 这个指令是计算 ST\*2^ST(1)之值，再把结果存入 ST 里而 ST(1) 之值不变。ST(1) 必须是在 -32768 到 32768 (-215 到 215 )之间的整数，如果超过这个范围计算结果无法确定，如果不是整数 ST(1) 会先向零舍入成整数再计算。所以为安全起见，最好是由字组整数载入到 ST(1) 里。

FRNDINT 这个指令是把 ST 的数值舍入成整数，FPU 提供四种舍入方式，由 FPU 的控制字组(control word)中的 RC 两个位决定

RC 舍入控制

00 四舍五入

01 向负无限大舍入

10 向正无限大舍入

11 向零舍去

================================================================================

————————————————

版权声明：本文为CSDN博主「17岁boy想当攻城狮」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：https://blog.csdn.net/bjbz\_cxy/article/details/79467688